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WOJTA GMINY MALBO)
z dnia .. ]\E 5"! éq( 27

w sprawie jednolitego systemu obslugi sprawnosei i estetyki samochodéw
pozarniczych, motopomp i sprzetu towarzyszacego
w Terenowych Jednostkach Ochotniczych Straty Poiarnych.

Dzialajac na podstawie Zarzadzenia Ministra Komunikagji z dnia 27 pazdziernika 1972 r. Nr 31 poz. 136 i
przepiséw ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowsj /Dz. U. Nr 81 poz. 351 z
pozniejszymi zmianami/zarz 4 d z am co nastgpuje;

N —

N -

§L

. Obshiga codzienna "OC" winna polega¢ na starannym sprawdzeniu pojazdu i stanu technicznego

poszczegodlnych jego zespolow i podzespoléw, ze szezegdlnym uwzglednieniem znajdujacych sig na nim
urzadzen bezpiecznej jazdy, ratowniczo-gasniczych i lacznosei.

. Kierowea obsiugujacy pojazd samochodowy i sprzet towarzyszacy obsluge codzienna "OC" wykonuje

codziennie z wyjatkiem dni wolnych od pracy i $wiat.

. Kierowca-konserwator pobierajacy wynagrodzenie zryczaltowane obshuge codzienng "OC" wymicniona

w §l poz. | wykonuje minimum raz w tygodniu.

§2.

. Obsluge okresowa, "OTI" nalezy wykonaé co najmniej raz w miesiacu.
. Prace zwiazane z ta obsluga wykonuja kierowcy etatowi i pobierajacy wynagrodzenie zryczattowane we

wlasnym zakresie w miejscu garazowania pojazdu.

. Zobowiazuje si¢ kierowcéw do dokonywania zapisu w karcie drogowej pojazdu i pracy sprzgtu

silnikowego informacii o terminie wykonanej obstugi potwierdzonej wlasnorecznym podpisem,

§3.

. Obslugg okresowa "OT-2" nalezy wykona¢ co najmniej raz na 6 miesi¢cy.
. Prace zwiazane z ta obstuga wykonuja kierowcy obshugujacy pojazdy samochodowe i motopompy bedace

w dyspozygji jednostki OSP.

. W czasie wykonywania prac obslugi okresowej "OT-2" mozna korzysta¢ z warsztatéw naprawczych

specjalistycznych pod warunkiem uzyskania zgody Wéjta Gminy lub osoby upowaznionej przez niego.

§4.

. Obsluga codzienna "OC" obejmuje:
. W czyrmosc:ach przed jazda nalezy sprawdzic:

poziom oleju w misce olejowej silnika,

- ilo$¢ paliwa w zbiornikach,

- poziom cieczy w ukladzie chlodzenia,

- ogolny stan silnika, jego pracg i osprzgtowienie, )

- ogolny stan mechanizméw podwozia, luzy ukladu kierowniczego, stan ogumienia i hamulcow,
sprawnosé instalacji oswietleniowej i sygnalizacyjnej, -stan narzedzi wyposazenia samochodu,

8 W czynnosciach po powrocie z jazdy nalezy:

umy¢ i oczysci¢ pojazd,

- uzupelni¢ stan paliwa, ciecz w ukladzie chlodzenia, plyn hamulcowy, stan akumulatoréw,

-~ starannie sprawdzi¢ mechanizmy i usunaé usterki,

- W razie potrzeby nasmarowa¢ urzadzenia i mechanizmy ruchome pojazdu zgodnie z obowiazujaca
instrukeja obstugi,

. O ile samoch6d nie byt eksploatowany przez okres tygodnia to kierowca tego samochodu zobowiazany

Jest przeprowadzi¢ wszystkie czynnosci w zakresie "OC" i dokona¢ probnej jazdy na odleglosé nie
wigksza niz 5 kilometrow.

. Po wykonaniu jazdy kierowca dokonuje sprawdzenia zespolow wraz z urzadzeniami ratowniczo-

gasniczymi i lacznosci.
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§s.

. Obstuge techniczna motopomp w ramach czynnosci "OC" nalezy wykonaé co najmniej raz na tydzien, z

prébnym uruchomieniem silnika na czas 3 minut, do uzyskania $rednio wysokich obrotow silnika.

. Nalezy wykona¢ "OC" motopompy po kazdym jej uzyciu na mokro.
. Podobne czynnosei nalezy wykona¢ po uzyciu innych agregatow silnikowych.
. W czasie przeprowadzania czynnosci "OC" nalezy bezwzglednie stosowaé zalecenia instrukcji

producenta lub dostawcy.

§6.

. Obsluga okresowa "OT-1" obejmuje czynnosci:

1
2
3
4,
5
6.
7

el B

. Wszystkie czynnosci obstugowe wechodzace w zakres obshugi codziennej,
. Przeglad pojazdu i usunigeie zauwazonych usterek,
. Sprawdzenie zamocowania nadwozia i jego zabezpicczenie, stan zamkow, podnosnikéw szyb itd.,

Regulacja mechanizméw okreslonych instrukeja,

. Uzupelnienie olejéw -silnik, filtr powietrza,
. Sprawdzenie stanu o$wietlenia samochodu, sygnalizacji éwietlnej, diwigkowej, zasilania samochodu,
. W silnikach wysokopreznych -oczyszczenie filtrow paliwa i odpowietrzenie ukladu zasilania.

§7

Sprawdzenie, dokrgcenie nakretek glowicy silnika w stanie zimnym /kluczem dynamometryczmym/ lub
goracym, zgodnie z zaleceniem fabrycznym,

Dokrecenie na nakretkach $érub mocujacych gaznik, rurg¢ wydechowa, rozrusznik, pradnice,
amortyzatory, silnik, obudowy, przekladnie podzespolow ukladu kierowniczego, warunkow
zamocowania wentylatora, klinowego kola pasowego.

Oczyscid filtr paliwa, sprawdzi¢ jego szczelnosé.

Sprawdzi¢ stan ogumienia, cisnienie w kolach zgodnie z wymogami.

Sprawdzi¢ ogolny stan przegubéw drazkow kierowniczych i ich zabezpieczenie.

Sprawdzi¢ ogélny stan resoréw, dokrecié nakretki Sciskajace silentbloki i strzemienia.

Sprawdzi€ i w razie potrzeby usunaé luz tozysk w piastach kot przednich.

Sprawdzi¢ $ruby mocujace thumik i rur¢ wydechowa i w razie potrzeby dokreci¢ nakretki.

Sprawdzi¢ stan przewodéw elektrycznych i sprawdzi¢ dzialanie wszystkich $wiatel oéwietlenia
zewngtrznego 1 wewnetrznego.

Sprawdzi¢ napigcie akumulatora oraz gestos¢ i poziom elektrolitu w poszczegdlnych ogniwach, w razie
potrzeby dola¢ wody destylowanej, oczysci¢ i nasmarowaé zaciski akumulatora i przewody /koncowki/
wazeling techniczna.

. Obshuga okresowa "OT-2" obejmuje czynnoéei:
L

. Sprawdzi¢ dzialanie wycieraczek, sygnalow dzwigkowych i $wietlnych, rozrusznika, kierunkowskazoéw

i wskaznikéw temperatury, cisnienia oleju, poziomu paliwa itp.

Sprawdzié styki przerywacza, oczyscié je i wyregulowag.

Sprawdzi¢ zaplon i w razie potrzeby wyregulowaé, wlacznie ze $wiecami
Sprawdzi¢ i w razie potrzeby wyregulowaé ruchy jatowe pedalu sprzggta i hamulca.

. Sprawdzi¢ szczelnoéé uktadu chlodzenia i poziomu plynu chlodzacego.

. Oczyéci¢ | wyregulowaé gaznik podczas pracy silnika na biegu jatowym.

. Sprawdzié dziatanie i w razie potrzeby wyregulowad sprzgglo lub mechanizm zmiany biegéw.

. Sprawdzi¢ skuteczno$é i réwnomierno$é hamowania, wyregulowa¢, odpowietrzyé jezeli zachodzi

potrzeba ukiad hamulcowy.

. Wykona¢ czynnosci smarownicze.
. Sprawdzi¢ poziom oleju w silniku, skrzyni biegéw, tylaym moscie i w obudowie przekladni

kicrowniczej /w razie potrzeby uzupeinié¢ ubytki/.

. Podczas obshugi nalezy wykona¢ czynnosci smarownicze:

1
2,

[

Sprawdzié poziom oleju w sitniku, w skrzyni biegéw, w tylnym moscie /uzupetnié ubytki/.

Nasmarowa¢ przeguby krzyzakéw przednich i tylnych polosi, sworzni zwrotnicy lewej i prawej, tozysko
oporowe, tuleje wyciskowe sprzegla, walki pedaloéw sprzggla i hamulca, lozyska watka rozdzielczego,
twornika pradnicy, linki hamulca rgcznego, $lizgacza resoru tylnego, przeguby kuliste drazkéw
kierowniczych, przeguby mechanizmu zmiany biegow, lozyska wentylatora i inne elementy ruchome.

. Zwilzy¢ olejem silnikowym filtr do smarowania krzywki rozdzielacza zaplonu.
. Oczyscié filtr powietrza i zwilzyé go olejem.
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111 Po wykonaniu w/w ¢zynnosci nalezy:
1. Zmy¢ nafta chromowane czgsci nadwozia.
2. Usunag¢ $lady korozji z czgéei lakierowanych i wykona¢ niezbgdne zaprawki lakiernicze.
3. Natrze¢ talkiem uszezelki gumowe drzwi, pokryw itp.
§8.
Zabrania si¢ wyjazdu pojazdéw samochodowych z miegjsca garazowania jednostki OSP nie w pebni
sprawnych np.:
1. niesprawne hamulce,
2. nadmierne luzy w ukladzie kierowniczym lub zacieranie si¢ kierownicy,
3. wadliwe dziatanie sprz¢gta,
4. wadliwa praca silnika /trudny rozruch, przerywanie, grzanie si¢, nadmierne zuzycie paliwa/,
5. wycieki ptynu z ukladu hamulcowego i paliwa z ukladu zasilania,
6. zle zamocowanie kol /brak nakretek, luzy/,
7. ogumienie zuzyte -niewlasciwe cisnienie itp.

§9.

. Wszystkiec naprawy biezace pojazdéw samochodowych i motopomp nalezy dokonywaé w bazie jednostki

w miarg mozliwosci we wlasnym zakresie.

. Naprawy wymagajace prac specjalistycznych powinny by¢ zlecane przez Urzad Gminy warsztatom

specjalistycznym.

. Kierowcow -konserwatoréw zobowiazuje si¢ do wskazania wykonawcy i nadzorowania wykonywanych

napraw.

§10.

Zobowiazuje si¢ osoby odpowiedzialne /kierowcodw-konserwatoréw/ do utrzymania w stalej sprawnosci
techniczno - eksploatacyjnej, estetyce i wykonywania obslug /*OC", "OT-1", "OT-2"/ pojazdow
samochodowych, motopomp i sprzgtu pomocniczego bgdacego w dyspozyciji jednostki.

§iL.

W stosunku do oséb odpowiedzialnych za sprzet pozarniczy w jednostkach OSP i zaniedbujacych
wykonanie zadai zawartych w niniejszym Zarzadzeniu wyciagane beda sankcje shuzbowe i dyscyplinarne.

§12.

Komendanta Gminnego Strazy Pozarnych upowaznia si¢ do nadzorowania terminowe;j i skutecznej realizacji
zadan.

§13.

Zarzadzenie wehodzi w zycie z dniem podpisania.




