[image: image1.jpg]W sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracgi gminy Malbork celem
wlgczenia do ,Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych."

Na podstawic art. 7 ust. | pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzic gminnym (tj. Dz. U
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zc zmianami) oraz § 4 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 283, poz. 2841)

RADA GMINY MALBORK

uchwala, co nastgpuje:

§1
Pozytywnie opiniuje obszar i granice aglomeracji gminy Malbork, przygotowane z
wykorzystaniem studium uwarunkowan, kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz strategii rozwoju gminy. Powyzszy plan aglomeracji Gminy Malbork skiada si¢ z czesci A
graficznej i czg$ci B opisowej stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty

§2
Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wojtowi Gminy Malbork.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia

Przewodniczgcy
Rady Gminy Malbork

Miros| Idzikowski
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku Obszar i granice
aglomeracji wyznacza si¢ uwzgledniajac zasieg sieci kanalizacyjnych dla sciekow komunalnych
zakonczonych oczyszczalniami $ciekow komunalnych o réwnowaznej liczbie mieszkancow
powyzej 2.000.

Przy wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji bierze si¢ pod uwagg, ze realizacja powinna by¢
uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym wskaznik nie moze by¢ mniejszy od 120
mieszkancow na 1 km sieci. Aglomeracje wyznacza wojewoda, po zasiggnigciu opinii
zainteresowanych gmin i zarzadu wojewodztwa. Aby wejs¢ do Krajowego Programu
Oczyszczania Sciekow Komunalnych niezbedne jest spetnienie powyzszych warunkow
formalnych.

W zwiazku ze zlozonym wnioskiem do Funduszu Spéjnosci Karty Potencjalnego
Przedsiewzigcia pn. ,, Kompleksowe rozwiazanie gospodarki $ciekowej na terenie zlewni
oczyszczalni sciekow Czerwone Stogi" wymagane jest podjecie uchwaly Rady Gminy
opiniujacej proponowane granice aglomeracji gminy Malbork zlewni cigzacej do oczyszczalni
sciekow Czerwone Stogi.
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Obszar i granice aglomeracji miasta Malbork

Czes¢ A - Opisowa

Zatacznik nr 1

%Gmm

Malbork
00\ /

Obszarem aglomeracji jest Gmina Malbork, ktérajest jednq = 15 gmin wehodzqcych w sklad

Zulaw Wislanych. Gmina lezqce w delcie Wisly, otaczajqee miasto Malbork.

Gming Malbork

zamieszkuje ok. 4.080 mieszkancow.
iekow Czerwone Stogi ma Zgodg na odprowadzanie sciekow do rzeki Nogat o

pm/d(/owane/ liczbie rownowaznych mieszkaticow RLM= 66.000.

Modernizacja ocz)
Krajowym Programie (

Junkcjonuje obecnie ok. 10,3 km sieci kanalizacji sanitarnej.

1. Opis kolektorow
Planuje si¢, iz powstajqce kolektory sanitarne wybudowane zostanq w systemie grawitacyjno -
tocznym o srednicach @) 160 — 200. Catkowita diugosc planowanych do realizacji kanalow
wynosi 42,4 km.

v.

OPIS ZADAN WRAZ Z ILOSCIA MIESZKANCOW

Kanalizacja sanitarna:

1. Tereny zabudowane
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Lasowice Wielkie
Grobelno

Nowa Wie$
Kamionka
Kamienica
Lasowice Wielkie AgroLawi
Stogi wies

Stogi osada

Cisy wie$

Cisy osada
Wielbark
Kamienica osada
Szawald

Lasowice Male
Koscieleczki osada
Kapustowo
Katdowo Wies
Krasniewo

322 mieszkancow
206 mieszkancow
631 mieszkancow

80 mieszkancow

79 mieszkancow
171 mieszkancow
236 mieszkancow
180 mieszkancow
102 mieszkancow
157 mieszkancow
120 mieszkancow

54 mieszkancow
262 mieszkancow

59 mieszkancow
145 mieszkancow

72 mieszkancow
113 mieszkancow
235 mieszkancow

zalni Sciekéw jak rowniez budowa kanalizacji sanitarnej zawarta jest w

czania Scickow Komunalnych U8/2005/2. W Gminie Malbork
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Zadania przyjete do wykonania zostaly ujete w tabeli wraz = kosztami W wyniku ich realizacji nie
zoslanie zwigkszony doplyw sciekéw — nie zostanie zmienione pozwolenie wodno - prawne ha
odprowadzanie do rzeki Nogat sciekéw komunalnych. Oczyszczalnia ta nadal obstugiwac bedzie
rownowazing ilosé mieszkarncéw RLM =66.000. Dzialania te pozwolq na zautomatyzowanie
procesu oczyszczania jak rowniez zmniejszq uciqzliwosé zapachowq.

3. Diugosc istniejacej kanalizacji sanitarnej

W Gminie Malbork funkcjonuje obecnie ok. 10,3 km  sieci kanalizacji sanitarnej, w
miejscowosciach Tragam wies, Tragamin osada, Koscieleczki wies i Wielbark - teren)
inwestycyjne

4. Opis kolektorow

Planuje si¢, iz powstajqce kolektory sanitarne wybudowane zostanq w systemie grawitacyjno -
tlocznym o Srednicach @ 160 — 200. Calkowita dlugosé planowanych do realizacji kanalow
wynosi 42,4 km.

Y. STAN PRZYGOTOWARN DO REALIZACJI

KANALIZACJA SANITARNA
ETAP 1 - Tereny zabudowane
- dokumentacja przygotowana

ETAP 2i ETAP 3 - Tereny zabudowane
- dokumentacja do aktualizacji na 2006 rok

0CZYSZCZANIE SCIEKOW

W chwili obecnej przygotowywana jest koncepcja modernizacji. Prace projekiowe planowane sq
na 2006 rok. Modernizacja oczyszczalnie nie wplynie na zwigkszenie jej przepustowosci a tym
samym nie ulegnie wydane pozwolenie wodno -prawne.

UWAGA!
Przyjmuje si¢ zalozenie, ze poczqwszy od 2007 roku do roku 2009 realizacja postepowala bed:zie
rownomiernie po ok. 10 km sieci.
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